Tema: Accionamiento Señal

Realizar el acondicionamiento de la señal del sensor Lm35 para un rango de temperatura 20-90 grados centígrados para un nivel de voltaje de 2.5v-5v

**Solución**

**Modelación**

Ecuación general

0btencion de

Para valores máximos


𝑏 = -1.85𝑉


Ec:

Realizado Por: David Acurio

Realizar las conversaciones ente Dato Cadena de Caracteres a dato numérico, Dato Numérico a arreglos, y viceversa con el entorno grafico Labview.

Solución





Realizado Por: David Acurio